**部分防汛仓库及配套设施汛前集中维修项目询（报）价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **复价（元）** | **备注** |
| 1号库 | | | | | | |
| 1 | 屋檐粉刷 | m2 | 30 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 2 | 局部地坪维修 | m2 | 10 |  |  | 凿除原起皮地坪；水泥砂浆20mm混凝土 |
| 3 | 内墙涂料 | m2 | 10 |  |  | 803涂料 局部批腻子2遍；铲除原墙皮 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 2号库 | | | | | | |
| 1 | 雨棚顶部防水 | m2 | 24 |  |  | 单层SBS改性沥青防水卷材冷铺法 3mm厚 |
| 2 | 雨棚下部外墙涂料 | m2 | 24 |  |  | 铲除原涂料；2遍腻子；1遍防水涂料 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 3号库 | | | | | | |
| 1 | 屋檐粉刷 | m2 | 35 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 2 | 屋檐维修 | m2 | 5 |  |  | 1.下口脱落瓷砖；2.打磨批腻子找平；3.2遍乳胶漆（白） |
| 3 | 雨棚粉刷 | m2 | 16 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 4 | 通风口加纱窗 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 墙面局部维修 | m2 | 20 |  |  | 1.铲除原粉刷层；2.打磨批腻子找平；3.2遍乳胶漆（白） |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 5号库 | | | | | | |
| 1 | 柱子调色漆 | m2 | 16 |  |  | 3根立柱 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 6号库 | | | | | | |
| 1 | 西侧墙铲墙皮 | m2 | 20 |  |  | 部分脱落区域 |
| 2 | 西侧墙乳胶漆 | m2 | 20 |  |  | 部分脱落区域 |
| 3 | 雨棚粉刷 | m2 | 4 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 4 | 雨棚下口铲墙皮 | m2 | 12 |  |  |  |
| 5 | 雨篷下口乳胶漆 | m2 | 12 |  |  |  |
| 6 | 屋檐下口脱落维修 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 柱子调色漆 | m2 | 10 |  |  | 2根立柱 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 7号库 | | | | | | |
| 1 | 屋檐铲墙皮 | m2 | 30 |  |  | 一面红色屋檐 |
| 2 | 屋檐粉刷 | m2 | 30 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 3 | 雨棚粉刷 | m2 | 4 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 4 | 雨棚下口铲墙皮 | m2 | 12 |  |  |  |
| 5 | 雨篷下口乳胶漆 | m2 | 12 |  |  |  |
| 6 | 屋檐下口脱落维修 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 柱子调色漆 | m2 | 10 |  |  | 2根立柱 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 9号库 | | | | | | |
| 1 | 屋檐粉刷 | m2 | 30 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 2 | 屋脊维修 | m | 40 |  |  | 铺屋脊瓦、瓦片（原旧瓦）；油毡0.6mm厚（屋脊两侧铺宽1m）；拆除原屋脊瓦、平瓦；更换部分破损瓦 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 10号库 | | | | | | |
| 1 | 雨棚顶部防水 | m2 | 12 |  |  | 单层SBS改性沥青防水卷材冷铺法 3mm厚 |
| 2 | 雨棚下部外墙涂料 | m2 | 12 |  |  | 铲除原涂料；2遍腻子；1遍防水涂料 |
| 3 | 纱窗 | 扇 | 4 |  |  |  |
| 4 | 西侧电缆沟维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.1 | 水泥地破除 | m2 | 20 |  |  |  |
| 4.2 | 挖土方 | m³ | 2 |  |  | 挖土深度0.5m |
| 4.3 | 砌电缆沟井 | m | 6 |  |  |  |
| 4.4 | 混凝土浇筑 | m2 | 20 |  |  | 15cm厚 |
| 4.5 | 清运垃圾 | 车 | 2 |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 11号库 | | | | | | |
| 1 | 屋檐粉刷 | m2 | 60 |  |  | 1. 铲除原粉刷层；2. 打磨批腻子找平；3. 2遍乳胶漆（红） |
| 2 | 雨棚顶部防水 | m2 | 12 |  |  | 单层SBS改性沥青防水卷材冷铺法 3mm厚 |
| 3 | 雨棚下部外墙涂料 | m2 | 6 |  |  | 铲除原涂料；2遍腻子；1遍防水涂料 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| 16号库改充电间及报废仓库清单计价表 | | | | | | |
| 1 | 轻钢龙骨隔墙 | m² | 50 |  |  | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨（承重结构） 2.中间填充采用防火棉 3.墙厚20cm |
| 2 | 砖砌隔墙 | m² | 50 |  |  | 标准砖墙 |
| 3 | 涂料墙面 | m² | 200 |  |  | 1.白色无机内墙涂料（一底两面） 2.玻纤网格布一层 3.5厚1:0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面 4.12厚1：1：6水泥石膏砂浆打底 5.刷界面处理剂一道 |
| 4 | 墙面油漆 | m² | 200 |  |  | 白色内墙油漆喷涂2遍 |
| 5 | 5\*10电缆 | m | 42 |  |  | 1.名称：YJV5\*10 2.敷设方式、部位：穿管敷设 |
| 6 | 75镀锌管 | m | 18 |  |  | 1.材质：JDG管 2.规格：Φ75mm内 |
| 7 | 防爆插座 | 个 | 5 |  |  | 防火防爆 |
| 8 | 开关 | 个 | 2 |  |  | 名称：扳式暗开关（单控） 单联 |
| 9 | 照明灯 | 盏 | 2 |  |  | 1.名称：节能灯 2.型号：双管 3.规格：50W LED节能灯  4.安装形式：吊顶 |
| 10 | 照明配线 | m | 30 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV2.5 3.敷设部位或线制：明设 |
| 11 | BV4m²插座配线 | m | 70 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV4 3.敷设部位或线制：明设 |
| 12 | 混凝土道路 | m² | 9 |  |  | 1.垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层（利用原散水破碎夯实） 2.面层厚度：200 3.混凝土种类：商品混凝土 4.混凝土强度等级：C30 5.变形缝填塞材料种类：热沥青胶泥 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| **4、8号库南侧围墙区域清理修复** | | | | | | |
| 1 | 清除杂物 | 项 | 1 |  |  | 区域总长约100m，包含树枝、爬山虎、垃圾等 |
| 2 | 清运土方 | 项 | 1 |  |  | 约6.5\*1.8\*0.4m土方 |
| 3 | 围墙水泥修复 | m2 | 40 |  |  | 约30处水泥墙破损开裂 |
| 4 | 地面水泥修复 | m2 | 20 |  |  | 约20处地面破损开裂 |
| 5 | 墙体铲墙皮 | m2 | 300 |  |  |  |
| 6 | 墙体乳胶漆粉刷 | m2 | 300 |  |  | 白色 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| **仓库配套附属用房维护** | | | | | | |
| 1 | 清除墙面胶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 刷涂乳胶漆 | m2 | 33 |  |  | 白色 |
| 3 | 水路改造 | m | 31 |  |  |  |
| 4 | 阀门井安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水管保温处理 | m | 31 |  |  |  |
| 6 | 水池下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水池+拖把池安装 | 项 | 1 |  |  | 各一个，包含水龙头下水 |
| 8 | 屋面维修 | m2 | 20 |  |  | 更换全部瓦片、木房梁 |
| 9 | 屋内清理维修 | 项 | 1 |  |  | 含水泥修补、原门洞封堵 |
| 10 | 水路改造 | m | 30 |  |  |  |
| 11 | 阀门井安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开门洞 | 项 | 1 |  |  | 将原窗户处扩大，改为1m\*2m门洞 |
| 13 | 铝合金门安装 | 项 | 1 |  |  | 一扇铝合金门 |
| 14 | 屋内砌墙 | m2 | 33.2 |  |  | 共三面墙，将单间隔成4间 |
| 15 | 安装门 | 扇 | 3 |  |  | 包含墙体开洞、安装门窗、边框修葺整理 |
| 16 | 安装窗 | 扇 | 3 |  |  |
| 17 | 吊顶安装 | m2 | 62.4 |  |  | 拆除旧天花板、安装新的 |
| 18 | 外墙铲墙皮 | m2 | 98 |  |  |  |
| 19 | 内外墙乳胶漆粉刷 | m2 | 332 |  |  | 白色 |
| 20 | 2.5平方电线 | 卷 | 3 |  |  | 每卷100m |
| 21 | 4平方电线 | 卷 | 3 |  |  | 每卷100m |
| 22 | 电路改造 | 项 | 1 |  |  | 包含4个配电箱、插座、漏保、线管等安装连接 |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
| **仓库配套附属用房围墙过道维修** | | | | | | |
| 1 | 清除杂物 | 项 | 1 |  |  | 区域总长约60m，包含树枝、爬山虎、垃圾等 |
| 2 | 围墙修复 | 项 | 1 |  |  | 倒塌、缺失处修复 |
| 3 | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 50 |  |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆粉刷 | m2 | 50 |  |  |  |
| 5 | 地面水泥修复 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |

注： （1）报价人须提供营业执照副本复印件、经营者或法人身份证复印件，以上材料均须加盖公章。报价资料应装袋密封并加盖公章，未密封或无公章的报价无效。

（2）本单仅用作询价采购报价，涂改无效，双方权益须签订合同。

（3）报价应包含人工、材料、机械、管理、保险、利润、税金、措施等各项应有费用。采购人不支付报价以外的其它费用。

报价单位名称： （盖章）

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

手机号：

报价日期：