**10号仓库改造及配套设施维修项目**

**询（报）价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 工序及材料 |
| 1 | 10号仓库拆除工程 |
| 1.1 | 内部隔断墙拆除 | 10 | m² |  |  | 原墙面拆除 |
| 2 | 10号仓库屋面修缮工程（要求：现场查看，完工后需试水验收） |
| 2.1 | 抹泥瓦片拆除 | 10 | m² |  |  | 原瓦面拆除 |
| 2.2 | 木构件拆除 | 10 | m² |  |  | 拆除破损屋脊面 |
| 2.3 | 瓦屋面铺瓦 | 20 | m² |  |  | 屋顶瓦片填补 |
| 2.4 | 毛毡更换 | 20 | m² |  |  | 毛毡更换 |
| 2.5 | 清扫拾漏 | 20 | m² |  |  |  |
| 3 | 10号仓库墙面工程 |
| 3.1 | 砖砌内墙 | 5 | m3 |  |  | 1、砖体砌筑；2、现场清理、弹线；3、砌块砌筑前应提前淋水湿润或使用专用砂浆砌筑，砂浆应随搅拌后使用；4、墙体厚度200mm。 |
| 3.2 | 内墙面（局部）一般抹灰，水泥砂浆内 | 50 | m2 |  |  | 1、原墙面粉刷层铲除2、墙面水泥砂浆粉刷 |
| 3.3 | 乳胶漆 | 260 | m2 |  |  | 1. 基层腻子、2遍找平；
2. 面刷乳胶漆，立邦乳胶漆1遍。
 |
| 3.4 | 砖砌长台 | 2 | m3 |  |  | 1、砖体砌筑；2、现场清理、弹线；3、砌块砌筑前应提前淋水湿润或使用专用砂浆砌筑，砂浆应随搅拌后使用；4、厚度100mm，面贴砖。 |
| 4 | 10号仓库顶面工程 |
| 4.1 | PVC 塑料扣板 | 110  | m² |  |  | 长条扣板，宽度200mm，长度3300mm |
| 5 | 10号仓库地面工程 |
| 5.1 | 地面单块0.4以内地砖水泥砂浆 | 110 | m2 |  |  | 1、铺设白色瓷砖，瓷砖60\*60cm； |
| 5.2 | 内墙面单块0.2以内墙砖 水泥砂浆 | 30 | m2 |  |  | 1、铺设白色瓷砖，瓷砖30\*60cm； |
| 5.3 | 成品地面贴脚线 | 100 | m |  |  | 1、黑色瓷砖踢脚线；2、高度100mm。 |
| 5.4 | 仓库进出路面硬化 | 30 | m2 |  |  | C25 |
| 6 | 门窗及安装工程 |
| 6.1 | 仓库门 | 2 | 樘 |  |  | 0.98\*2m，防盗不锈钢门带纱窗。 |
| 6.2 | 仓库木质门 | 3 | 樘 |  |  | 0.98\*2m，复合材质木门。 |
| 6.3 | 窗 | 4 | 套 |  |  | 铝合金玻璃窗；0.98\*1.6m；含纱窗及窗套。 |
| 6.4 | 防盗窗 | 10 | 扇 |  |  | 不锈钢防盗窗；1\*1.6m |
| 6.5 | 部分窗洞修补 | 3 | 个 |  |  | 1、使用门头板固定，部分墙面砸出，部分墙面填充。 |
| 6.6 | 封门洞及门洞修补 | 3 | 个 |  |  | 1、找平，所开门洞保持水平；2、库门外坡面修补。 |
| 6.7 | 雨棚 | 3 | 个 |  |  | 1、不锈钢挡水雨棚。 |
| 7 | 电气工程及安装工程 |
| 7.1 | 强电线路改造 | 110 | m2 |  |  | 1. 含墙面开槽；2、含PVC20电线管 墙面暗敷.100m；3、含BV-2.5mm²电线，电线630m；4、每个房间3个五孔插座，1个16A空调插座，1个照明开关面板；正泰及以上；

5、16m²电缆线20m。 |
| 7.2 | 配电箱 | 3 | 个 |  |  | 1、进户线总电箱含断路器；2、分户电箱含空开\*5、漏保\*1。 |
| 7.3 | 灯具 | 12 | 个 |  |  | 方形，40cm直径照明灯，含安装。 |
| 7.4 | 窗帘 | 10 | 个 |  |  | 收拉式窗帘 |
| 7.5 | 内部设备拆装 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 配套库房墙面工程 |
| 8.1 | 墙面铲除  | 32 | m² |  |  | 墙面涂料铲除 |
| 8.2 | 墙面粉刷 | 160 | m2 |  |  | 1. 内外墙基层腻子、1遍找平；
2. 面刷乳胶漆1遍。
 |
| 8.3 | 内墙面（局部）一般抹灰，水泥砂浆 | 25 | m2 |  |  | 1、原墙面粉刷层铲除2、墙面水泥砂浆粉刷 |
| 9 | 配套库房屋面工程 |
| 9.1 | 瓦屋面翻新 | 42 | m2 |  |  | 维修更换木椽、防水板及瓦片 |
| 10 | 配套库房地面工程 |
| 10.1 | 地面抬高 | 17 | m2 |  |  | 铺水泥砂浆找平，厚度20CM，C25 |
| 11 | 配套库房清洗房改造 |
| 11.1 | 旧水槽拆除 | 8 | m2 |  |  | 人工及垃圾清运 |
| 11.2 | 水龙头 | 5 | 套 |  |  | 含安装、调试 |
| 11.3 | 清洗池 | 1 | 套 |  |  | 304不锈钢，1.54\*1.0，含安装 |
| 11.4 | 墙砖 | 15 | m2 |  |  | 1、基层清理、补槽；2、12厚1:3+8厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛；3、贴墙面砖（墙面砖贴面上涂抹专用粘结剂） |
| 12 | 配套库房水管工程 |
| 12.1 | PVC进水管 | 60 | m |  |  | 含安装 |
| 12.2 | 冲水管 | 25 | m |  |  | 含安装 |
| 13 | 配套库房照明工程 |
| 13.1 | 灯具 | 2 | 盏 |  |  | 200w库顶灯，含安装 |
| 13.2 | 照明线 | 200 | m |  |  | 4mm2插座、照明线；含穿管安装 |
| 13.3 | 电箱 | 1 | 套 |  |  | 含漏电保护器\*1、空气保护开关\*5 |
| 13.4 | 木质隔断 | 3 | 间 |  |  | 颗粒压缩板，含安装 |
| 14 | 配套垃圾房改造 |
| 14.1 | 拆除原有垃圾房 | 1 | 项 |  |  | 含机械搬运、清理 |
| 14.2 | 彩钢板墙 | 15 | m2 |  |  | 1.单层彩钢板墙 |
| 14.3 | 垃圾分类桶 | 8 | 个 |  |  | 150L大号 |
| 14.4 | 冲地水龙头 | 1 | 套 |  |  | 含安装 |
| 15 | 仓库周边排水工程 |
| 15.1 | 拆除老盖板 | 1 | 项 |  |  | 含拆除老盖板清运垃圾 |
| 15.2 | 开挖疏通、回填及砖砌排水沟 | 120 | m |  |  | 含清理沟边杂草杂树，清运垃圾等 |
| 15.3 | 铺设沟盖板 | 312 | m |  |  | 50\*30铸铁沟盖板 |
| 15.4 | 做砼沟底 | 52 | m |  |  |  |
| 16 | 配套路面硬化工程 |
| 16.1 | 碎石垫层 | 2 | m3 |  |  | 1.150厚碎石垫层2.详见图纸设计要求 |
| 16.2 | 细石混凝土楼地面 | 30 | m2 |  |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm2.面层厚度、混凝土强度等级:C30 |
| 17 | 仓库周边垃圾清理 |
| 17.1 | 垃圾清运搬运 | 1 | 项 |  |  | 10号仓库垃圾处理，含建筑垃圾处理搬运及车辆运输。 |
| 17.2 | 余方漕运 | 120 | m3 |  |  | 1.废弃料品种：根据现场结合设计图纸、地勘报告等综合确定，含清表土方、一般土方、淤泥、建筑垃圾等2.运距：投标单位实地测量；3.含渣土费、保洁费及土场消纳费等。 |
| 18 | 仓库环境绿化工程 |
| 18.1 | 清理树木、树根、场地平整 | 4 | 台班 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |