训练场部分水情教育设施修缮项目(二次)询（报）价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称及要求** | **单位** | **工程量** | **单价** | **复价** |
| **一** | **演练区值班室出新** |  | **1** |  |  |
| 1 | 铲除涂料面 | 1、铲除原墙面乳胶漆 | m2 | 77.95 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、吊顶拆除 | m2 | 27.84 |  |  |
| 3 | 墙面无机涂料 | 1、无机涂料三遍（燃烧性能等级为A级）2、批腻子三遍 | m2 | 77.95 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚（铝扣板吊顶） | 1、铝合金方板面层800\*800 | m2 | 27.84 |  |  |
| 5 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸 900\*2200 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 凿（压）槽 |  | m | 5 |  |  |
| 7 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线2、导线型号、材质、规格:BV2.53、敷设部位或线制:暗设 | m | 5 |  |  |
| 8 | 插座 | 1、名称:单相二，三级插座2、型号:220V 10A 安全型IP55 | 个 | 3 |  |  |
| **二** | **食堂北侧地面恢复** |  | **1** |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1、拆除原地面砖（保护性拆除，原地面砖利旧） | m2 | 57.6 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1、地面平整 | m2 | 57.6 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 1、铺设原地面砖（地面砖利旧） | m2 | 57.6 |  |  |
| **三** | **治水之典维修** |  | **1** |  |  |
| 1 | 铲除涂料面 | 1、铲除墙面空鼓、开裂等位置 | m2 | 212.24 |  |  |
| 2 | 零星项目一般抹灰 | 1、空鼓、开裂等位置铲除后局部修补找平（按铲除面积30%计取） | m2 | 63.67 |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆 | 1、外墙面等位置刷外墙乳胶漆3遍（批外墙腻子3遍） | m2 | 146.92 |  |  |
| 4 | 氟碳漆 | 1、窗框等位置刷氟碳漆 | m2 | 9.52 |  |  |
| 5 | 木纹漆 | 1、治水之典等显示牌刷木纹漆 | m2 | 24.74 |  |  |
| 6 | 顶部外墙高弹性涂料 | 顶部外墙高弹性涂料2遍 | m2 | 56.06 |  |  |
| **四** | **节水长廊维修** | 　 | **1** |  |  |
| 1 | 铲除涂料面 | 1、铲除墙面空鼓、开裂等位置 | m2 | 85.27 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：混凝土2、腻子种类：抗裂腻子3、刮腻子遍数：三遍4、防护材料种类：防水剂5、油漆品种、刷漆遍数：木纹氟碳漆三遍6、部位：梁柱混凝土面 | m2 | 85.27 |  |  |
| **五** | **导览图背景墙维修** |  | **1** |  |  |
| 1 | 铲除原砂浆面 | 1、铲除原砂浆面（满足后续施工要求） | m2 | 9.25 |  |  |
| 2 | 块料墙面 | 1、贴鹅卵石文化砖 | m2 | 9.25 |  |  |
| 3 | 石材台阶更换 | 1、颜色同临近石材颜色一致，0.5\*0.3 | 块 | 3 |  |  |
| **六** | **其他** |  | **1** |  |  |
| 1 | 垃圾清理 | 1.报价需包含所有施工范围内应拆除项目拆除后的清理、垃圾外运、处置、保洁、残值的回收等所有费用，投标人自行组织踏勘现场，编制合理的施工组织设计进行综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1 |  |  |
|  | **合计（元）** |  |

注： （1）报价人须提供营业执照副本复印件、经营者或法人身份证复印件，以上材料均须加盖公章。报价资料应装袋密封并加盖公章，未密封或无公章的报价无效。

 （2）本单仅用作询价采购报价，涂改无效，双方权益须签订合同。

 （3）报价应包含人工、材料、机械、管理、保险、利润、税金、措施等各项应有费用。采购人不支付报价以外的其它费用。

报价单位名称： （盖章）

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

手机号：

报价日期：